Приложение к теме №5
Шиповые столярные соединения.
1. Шиповые изделия используют для
А) для изготовления фанеры
Б) для соединения проводов
В) для соединения деревянных частей изделия
Г) для обработки заготовок

2. Шип – это
А) выступ на конце одной из деталей
Б) углубление на одной из деталей
В) специальное приспособление
Г) специальный вид гвоздей

3. Проушина – это
А) любое отверстие в древесине
Б) выступ на конце одной из деталей
В) открытое углубление на одной из деталей
Г) деталь изделия служащая для его подвешивания.

4. Гнездо – это
А) любое углубление в древесине
Б) выступ на конце одной из деталей
В) отверстие остающиеся после вытаскивания гвоздя
Г) углубление входящее в состав шипового соединения

5. Щечками у прямого и косого шипа называют
А) срезанные торцевые части шипа
Б) боковые грани шипа
В) торцевая часть шипа
Г) боковая грань изделия

6.Заплечниками у прямого и косого шипа
А) срезанные торцевые части шипа
Б) боковые грани шипа
В) торцевая часть шипа
Г) боковая грань изделия

7.Количество шипов выбирают в зависимости
А) от ширины деталей
Б) от толщины деталей
В) от длины деталей
Г) от влажности древесины

8. Делается один шип то толщина изделия делится на:
А) 2 
Б) 3 
В) 4 
Г) 5

9. С какими зубьями использовать пилу для запиливания шипов и проушин
А) с мелкими 
Б) с крупными 
В) не имеет значения

10. Проушины и гнезда
А) выдалбливаются при помощи долото и стамески
Б) срезают пилой
В) высверливают
Г) не имеет значения


Результаты диагностики:
9-10 баллов – высокий уровень освоения содержания программы;
7-8 баллов – средний уровень освоения содержания программы;
менее 7 баллов – низкий уровень освоения содержания программы.
