Чек-лист приемки: как проверить готовность улично-дорожной сети и территории
Используйте чек-лист, чтобы оценить состояние собственной территории и улично-дорожной сети вблизи образовательной организации перед приемкой-2024. В чек-листе – основные вопросы по Рекомендациям и приложениям к письму Минпросвещения от 22.05.2024 № СК-277/02. Рекомендуем дополнить лист вопросами, которые определили органы власти для приемочных комиссий в вашем регионе. 
	Вопрос
	Отметка «Да»/«Нет»

	Имеются обновленные указательные знаки дорожного движения при подъезде к территории образовательной организации
	 

	Улично-дорожная сеть вблизи общеобразовательной организации соответствует требованиям:
· имеется исправное ограждение территории, которое исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
· количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей, соответствует ГОСТ;
· имеются исправные тротуары на маршрутах движения детей
	 

	Обеспечена профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
	 

	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации поддерживается в актуальном состоянии
	 

	Размещена наглядная агитация по вопросам безопасности дорожного движения
	 

	Имеется наружное исправное электрическое освещение территории
	  

	Озеленено не менее 50 процентов площади территории, свободной от застройки
	  

	Не имеется растений с ядовитыми плодами
	  

	В игровой зоне имеются спортивные/игровые площадки. Их техническое состояние и состояние размещенного на них оборудования соответствует требованиям безопасности, СП 2.4.3648-20, ГОСТ Р 52169-2012, паспорту изготовителя. В том числе имеется:
· наличие крепления гандбольных и мини-футбольных ворот (при наличии);
· наличие документов об оценке соответствия на оборудование
	  

	В хозяйственной зоне имеется площадка для мусоросборников. Она отвечает требованиям СП 2.4.3648-20
	  

	Территория чистая. Уборку проводят ежедневно и по необходимости
	  

	Территория доступна для инвалидов и иных маломобильных групп населения:
· вход на территорию оснащен элементами с информацией об образовательной организации;
	 

	· ширина пешеходного пути не менее 2 м;
	 

	· бордюрные съезды имеют ширину не менее 1,5 м;
	 

	· элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске;
	 

	· покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц сделано из твердых материалов, оно ровное, не создает вибрацию при движении по нему
	 



