Приложение к теме №3.
Инструменты и станки

1. Какой механизм применяется в зажиме столярного верстака?
а) фиксирующий; 
б) крепежный; 
в) винтовой; 
г) эксцентриковый.
2. Чем выполняются разъемные соединения?
а) винтами, болтами, шпильками, шпонками, штифтами;
б) винтами, болтами, шпильками, шпонками, заклепками;
в) винтами, сваркой, шпильками, шпонками, штифтами.
3. Как называется соединение, которое можно разобрать только после его
разрушения?
а) неразъемное; 
б) разъемное; 
в) неподвижное.
4. Как называется соединение, в котором детали могут перемещаться
относительно друг друга?
а) неподвижное; 
б) подвижное; 
в) разборное.
5. Какой механизм применяется в устройстве ручной дрели?
а) винтовой; 
б) зубчатый; 
в) эксцентриковый.
6. Какой инструмент используется для разметки и измерения углов 45 и 135
градусов:
а) малка; 
б) угольник; 
в) ерунок; 
г) рейсмус.
7) Для чего применяется рейсмус:
а) для проведения линий и рисок, параллельных кромки заготовки;
б) для измерения по образцу и перенесения их на заготовку;
в) для вычерчивания дуг окружности и перенесения размеров;
г) для измерения заготовки;
8) Какой из перечисленных инструментов применяют для разметки деталей из древесины:
а) чертилка; 
б) слесарный угольник; 
в) рейсмус; 
г) кернер.

