Приложение к теме №6
Отделка изделий.
1. Для чего применяется отделка изделий из древесины?
а) для улучшения ее механических качеств;
б) для предупреждения проникновения влаги;
в) для изменения формы изделия
2. Какой вид отделки называется прозрачным?
а) с закрыванием текстуры древесины;
б) с сохранением текстуры древесины;
в) с нанесением на поверхность изделия резьбы.
3. Что применяется для выполнения прозрачной отделки?
а) морилка;
б) нитрокраска;
в) масляная краска.
[bookmark: _Hlk204629116]4. Какими способами наносятся лаки и краски на изделия в мастерских?
а) распылением;
б) тампоном;
в) окунанием.
5. Как подготовить поверхность для отделки лаком?
а) влажной тряпкой удалить с заготовки пыль;
б) обработать поверхность шлифовальной шкуркой;
в) обработать поверхность рубанком.
6. Для чего применяется морилка?
а) для окрашивания древесины в цвет моря;
б) для окрашивания в цвета других пород древесины;
в) для изменения механических свойств древесины.
7. Какой вид отделки называется непрозрачным?
а) с закрыванием текстуры древесины;
б) с сохранением текстуры древесины;
в) с нанесением на поверхность изделия резьбы.
8. Что применяется для выполнения непрозрачной отделки?
а) лак; 
б) нитрокраска; 
в) морилка.
9. Как называется краситель в виде порошка, разводимый водой?
а) тушь; 
б) лак; 
в) нитрокраска; 
г) морилка.
10. Какими способами наносятся лаки и краски на предприятиях?
а) кистью; 
б) тампоном; 
в) окунанием.

